四川师范大学2027年研究生考试及评卷安检设备租赁服务项目采购清单

	设备
名称
	技术参数、配置
	数量
	单位
	租赁期限

	智能手机安检门
	1. 金属探测防区：≥8个探测防区。
2. 显示屏：配置≥29寸的液晶显示屏，实时显示通过人数、金属报警人数、人形图及报警区位、当前日期、历史数据、抓拍人脸图等，提供制造商盖章检测报告。
3. 多种工作模式可选，支持电子产品探测模式、违禁品探测模式、电子产品和违禁品探测模式及全金属探测模式共四种模式，能在不同模式间进行切换，提供制造商盖章检测报告佐证。
4. 分类安检模式下可排除过检人员身上扣子、项链、硬币、钥匙等随身物品。
5. 电子产品和违禁品探测功能：安检门应能排除人员正常着装上的手表、金属钮扣、腰带、不锈钢保温杯、折叠伞等日常金属产品通过时应不报警，并准确分辨出是否携带任何状态下手机，以及笔记本电脑、Ipad等电子产品，并且以图文的形式分类显示出来，系统应有声光报警并有文字和图像提示物品的藏匿位置;当刀具和手机捆绑后一起通过安检门时，安检门应对手机报警，提供制造商盖章检测报告佐证。
6. 金属探测模式：当携带超过限量的金属通过智能分类门时，系统将声光报警，可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验。
7. 存储功能：支持存储每天通过的人数、报警次数、报警信息、人脸信息等数据，可按时间、通过方向、报警程度等查询历史信息和报警视频录像；同时支持历史信息和视频录像导出功能，而且存储数据不小于2000000条，提供制造商盖章检测报告佐证。
8. 多区位报警功能：人体不同位置的多个被测物品通过安检门时会同时报警，并可以指示多个相应的位置。
●9. 标配黑白名单功能，内控人员可通过人员识别对比成功后快速通行。
●10. 选配人证核验功能检验：支持人证核验模块，提供制造商盖章检测报告佐证。
●11. 查询功能：可在本地查询安检门持续工作时间，可通过自定义起始和结束的时间查询报警的日志信息，提供制造商盖章检测报告佐证。
12. 支持上传安检数据至服务器或者平台终端，实现智慧安检。
●13. 执行标准：GB15210-2018国家标准，提供制造商盖章的符合CAM和CNAS的第三方检测报告佐证，其中要求提供检测报告复印件的条款均须在检测报告中体现并满足，并逐项标注对应检测报告位置，未标注的视为不满足。
14. 为保证原厂设备及售后服务质量，须出具制造商针对本项目的售后服务承诺函。
15. 配备一把高灵敏度手持金属探测器的参数标准
●1、外形尺寸：≤306mm（长）*68mm（宽）*27mm（高）（需在公安部检测报告中体现）
●2、整机质量：应小于等于224g（包括电池）（需在公安部检测报告中体现）
3、充电功能：具有充电适配器，可对内置可充电电池进行充电，充电完成时绿色常亮指示灯亮起
4、报警声音：距离0.8m处的最大报警声强大于等于85dB（A），且报警声与提示其他信息的声音有区别
5、欠压指示：电池电压低于正常工作电压时，黄色常亮指示灯可亮起
6、报警恢复：离开报警测试物规定的距离后，报警指示立即停止
7、报警方式：声音或静默
●8、辐射磁感应强度：辐射磁感强度在表面任一点都小于等于9.4µT（需在公安部检测报告中体现）
●9、工作电流：待机电流≤9mA,声音报警状态下工作电流≤39mA
●10、探测量显示功能：U型16级信号强度指示灯可根据探测到的金属量大小变化
11、环境自适应功能：具有环境自适应功能，探测时长大于规定的静止探测时长时，可忽略环境中金属引起的报警
●12、提供所投产品符合《GB12899-2018手持金属探测器通用技术规范》标准的公安部检验报告（检验报告日期须知招标公告日期之前）。在公安部检验报告中体现的参数需注明公安部检验报告对应页码和款项、中标后签订合同前产品供应商需提供原件做真实性查验。


	

14
	

台
	[bookmark: _GoBack]2026年12月19日—2026 年12月20日成龙校区考点使用10台，2027年1月狮子山校区使用 3台约6天， 
实际时间届时按考试院安排为准

	人脸识别仪
	人脸识别速度：≤2s；识别距离：0.3-2m； 存储容量：5000 人。要求根据提前导入的考生姓 名、身份证号等信息，与现场采集的考生 人像信息对比，准确判断考生是否为身份 证本人；通过速度不超过 3秒/人。
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服务要求
	1．提供相关设备（包含但不限于智能安检门设备、手机存放柜和相关配套设备），为考点提供考生入场时探测智能手机、智能手表等禁止带入考场的电子产品的智能安检服务，智能安检设备的数量和参数需求详见技术参数要求，并根据设备情况提供充足的备品备件，满足应急响应要求。
2．设备安装：根据用户安排，按照用户指定的时间和地点，将设备准时送达，并进行安装调试，确保设备运行正常。
3．搭建环境：配合指导考点搭建安检所需环境，包括配套电源、防雨防晒帐篷等，满足现场智能安检时，被检人员通行的要求。
4．考试前三天公司根据不同考点的应用环境制定有针对性的培训计划和方案，并完成对所有设备使用人员和管理人员的技术培训，并组织完成一次设备使用演练。
5．现场保障：考试期间，考点提供至少3名专业技术人员进行现场保障，听从用户安排，确保智能安检设备正常运行；每场考试前，按照用户需求，准时开启和调试设备，确保设备各项功能运行正常。




