四川师范大学2027年研究生考试及评卷电子产品存放柜租赁服务项目采购清单

	设备
名称
	技术参数、配置
	数量
	单位
	租赁期限

	200门存放柜
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]●1.柜体尺寸尺寸：约≥1825 mm(高)×1250mm (宽)×250 mm(深)
●2.单门尺寸：82mm (高)× 118mm (宽)×230mm (深)
●3.每门配备独立锁芯和钥匙
●4.材质：0.6mm厚度冷轧钢板
●5.柜体重量约80公斤
	

4
	

个
	[bookmark: _GoBack]2027年1月使用 4个约6天， 
实际时间届时按考试院安排为准

	72门存放柜
	●1.柜体尺寸尺寸：约≥1875 mm(高)×1455mm (宽)×350 mm(深)
●2.单门尺寸：125mm (高)× 232mm (宽)×350mm (深)
●3.每门配备独立锁芯和钥匙
●4.材质：0.6mm厚度冷轧钢板
●5.柜体重量约75公斤
	20
	个
	2026年12月19日—2026年12月20日

	30门存放柜
	●1.柜体尺寸尺寸：约≥1725 mm(高)×1455mm (宽)×350 mm(深)
●2.单门尺寸：250mm (高)× 278mm (宽)×350mm (深)
●3.每门配备独立锁芯和钥匙
●4.材质：0.6mm厚度冷轧钢板
●5.柜体重量约65公斤
	120
	个
	2026年12月19日—2026 年12月20日

	服务要求
	1.每个柜门配不少于2把钥匙，钥匙和柜门均均对应编号。	
2.柜体采用冷轧钢板，钢板标准。
3.提供所租用柜子的入场运输、按要求摆放、固定、搬运、保护、撤离等服务。
4.提供存放柜钥匙的管理、手机存储、手机柜相关问题的现场处理服务。
5.提供存放柜遮阳遮雨服务以应对雨天及暴晒天气。




